**PRZEWOŹNA LOKOMOBILA PAROWA**

**HEINRICH LANZ TYP ZF**

**producent: „Heinrich Lanz AG“ w Mannheim, Niemcy**

**rok budowy: 1913 r.**

**nominalna moc: 11 KM (8,1 kW)**

**maksymalna moc: 18 KM (13,2 kW)**

**silnik parowy z kotłem opalanym drewnem lub węglem**

**liczba obrotów: 180/min**

**pojemność kotła: ok. 400 l wody**

**dozwolona prężność pary: do 10 atm.**

**masa własna: 2 900 kg**

**przeznaczenie: napęd stacjonarnych urządzeń, np. młocarni**