Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji
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ADRES INWESTYCJI:	18-230 Ciechanowiec, ul. Pałacowa 5, dz. nr ew. 1753/2
NAZWA INWESTORA:	Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu ADRES INWESTORA:	18-230 Ciechanowiec, ul. Pałacowa 5, dz. nr ew. 1753/2 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE
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	KOSZTORYS:

	1
	
	CIECHANOWIEC - BRANŻA BUDOWLANA
	

	1.11
	
	Stolarka aluminiowa
	



	Lp.
	Podstawa
	Opis
	j.m.
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

	139 d.1.11
	KNNR 7
0503-07
	Witryny aluminiowe
	m2
	4,35 * 2,55 +
2 * 1,15 *
3,35 + 3,5 *
3,35 + 9 *
3,15 * 2,6 +
3,5 * (2,15 +
2,76) * 0,5 +
2,75 * (2,76 +
3,25) * 0,5 +
2,75 * (3,25 +
2,76) * 0,5 =
129,353
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	Razem dział: CIECHANOWIEC - BRANŻA BUDOWLANA	

	[bookmark: Podsumowanie_kosztorysu]Kosztorys netto	

	VAT 23%	

	Kosztorys brutto	
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Stolarka zewnętrzne aluminiowa
Ślusarka okienna i drzwiowa aluminiowa lakierowana na kolor grafitowy, w części ściany stanowiącej oddzielenie przeciwpożarowe ramy i szklenie wykonane w klasie EI 60. 
Przeszklenia zewnętrzne – szyby zespolone 3-szybowe; o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej – klasa bezpieczeństwa na stłuczenie: 1(B)1 wg PN-EN 12600, klasa odporności na włamanie: P2A-P4A wg PN-EN 356; o zwiększonym stopniu redukcji promieniowania UV przez szybę; o przepuszczalności światła 50-65%; o ograniczonej przepuszczalności energii – poniżej 40%; z warstwą antyrefleksyjną
Stolarka wewnętrzna aluminiowa
Stolarka ślusarka drzwiowa wewnętrzna – drzwi klatek schodowych o konstrukcji jednoramowej  aluminiowej w kolorze grafitowym z pełnym przeszkleniem o klasie odporności ogniowej EI30. Ślusarka stolarka okienna klatki schodowej aluminiowa lakierowana na kolor grafitowy, ramy i szklenie wykonane w klasie EI 60.
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