Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji
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NAZWA INWESTYCJI:	BUDYNEK MUZEALNEGO CENTRUM EDUKACYJNEGO - ETAP III
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	[bookmark: Kosztorys_inwestorski]Lp.
	Podstawa
	Opis
	j.m.
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

	KOSZTORYS:

	1
	
	CIECHANOWIEC - BRANŻA BUDOWLANA
	

	1.11
	
	Stolarka aluminiowa
	



	Lp.
	Podstawa
	Opis
	j.m.
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

	140 d.1.11
	KNNR 7
0503-03
	Okna nieotwierane o powierzchni powyżej 2 m2 aluminiowe
	m2
	21 * 1,3 * 2,6
+ 1,4 * 2,6 +
1,4 * (3,0 +
3,25) * 0,5 +
21 * 1,3 *
2,55 =
148,610
	
	

	141 d.1.11
	KNNR 7
0503-07
	Witryny aluminiowe przeciwpożarowe
	m2
	1,6 * 3,0 +
0,75 * 2,6 =
6,750
	
	

	142 d.1.11
	
	Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe EI30, kolor ramy RAL7016, przeszklone.
Wymiary w świetle przejścia: 1200 x 2350 mm
	kpl.
	2,000
	
	

	143 d.1.11
	
	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe EI30, kolor ramy RAL7016, przeszklone.
Wymiary w świetle przejścia: 1200 x 2400 mm
	kpl.
	2,000
	
	

	[bookmark: Pozycja:Drzwi_wewnętrzne_jednoskrzydłowe]144 d.1.11
	
	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe EI30, kolor ramy RAL7016, przeszklone.
Wymiary w świetle przejścia: 1000 x 2400 mm
	kpl.
	2,000
	
	

	[bookmark: Pozycja:Drzwi_zewnętrzne_dwuskrzydłowe,k]145 d.1.11
	
	Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe,kolor ramy RAL7016, przeszklone. Wymiary w świetle przejścia: 2x1040 x 2410 mm
	kpl.
	1,000
	
	

	[bookmark: Pozycja:Drzwi_zewnętrzne_jednoskrzydłowe]146 d.1.11
	
	Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe, kolor ramy RAL7016, przeszklone. Wymiary w świetle przejścia:900 x 2000 mm
	kpl.
	1,000
	
	

	[bookmark: Pozycja:Drzwi_wewnętrzne_dwuskrzydłowe,k]147 d.1.11
	
	Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe,kolor ramy RAL7016, przeszklone. Wymiary w świetle przejścia: 2x900 x 2410 mm
	kpl.
	1,000
	
	

	Razem dział: Stolarka aluminiowa	

	Razem dział: CIECHANOWIEC - BRANŻA BUDOWLANA	

	[bookmark: Podsumowanie_kosztorysu]Kosztorys netto	

	VAT 23%	

	Kosztorys brutto	
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Stolarka zewnętrzne aluminiowa
Ślusarka okienna i drzwiowa aluminiowa lakierowana na kolor grafitowy, w części ściany stanowiącej oddzielenie przeciwpożarowe ramy i szklenie wykonane w klasie EI 60. 
Przeszklenia zewnętrzne – szyby zespolone 3-szybowe; o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej – klasa bezpieczeństwa na stłuczenie: 1(B)1 wg PN-EN 12600, klasa odporności na włamanie: P2A-P4A wg PN-EN 356; o zwiększonym stopniu redukcji promieniowania UV przez szybę; o przepuszczalności światła 50-65%; o ograniczonej przepuszczalności energii – poniżej 40%; z warstwą antyrefleksyjną
Stolarka wewnętrzna aluminiowa
Stolarka ślusarka drzwiowa wewnętrzna – drzwi klatek schodowych o konstrukcji jednoramowej  aluminiowej w kolorze grafitowym z pełnym przeszkleniem o klasie odporności ogniowej EI30. Ślusarka stolarka okienna klatki schodowej aluminiowa lakierowana na kolor grafitowy, ramy i szklenie wykonane w klasie EI 60.
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