Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji
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NAZWA INWESTYCJI:	BUDYNEK MUZEALNEGO CENTRUM EDUKACYJNEGO - ETAP III
ADRES INWESTYCJI:	18-230 Ciechanowiec, ul. Pałacowa 5, dz. nr ew. 1753/2
NAZWA INWESTORA:	Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu ADRES INWESTORA:	18-230 Ciechanowiec, ul. Pałacowa 5, dz. nr ew. 1753/2 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE
Michał Walendzik
DATA OPRACOWANIA:	11.08.2026
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	[bookmark: Kosztorys_inwestorski]Lp.
	Podstawa
	Opis
	j.m.
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

	PRZEDMIAR:

	1
	
	CIECHANOWIEC - BRANŻA BUDOWLANA
	

	1.11
	
	Stolarka aluminiowa
	



	Lp.
	Podstawa
	Opis
	j.m.
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

	139a d.1.11
	KNNR 7
0503-07
	Witryny aluminiowe
	m2
	2 * 1,15 * 3,35 + 2 * 1,625 * 3,35 
+ (1,625 * (2,15 + 2,435) * 0,5) 
+ (1,625 * (2,435 + 2,72) * 0,5) 
+ (2 * 1,15 * (2,765 + 2,97) * 0,5) 
+ (2 * 1,60 * (2,97 + 3,25) * 0,5) =
= 43,054
	
	

	139b d.1.11
	KNNR 7
0503-07
	Okna nieotwierane 
o powierzchni powyżej 2 m2 aluminiowe (O5)
	m2
	4,35 * 2,55 = 11,093
	
	

	
	
	Okna nieotwierane 
o powierzchni powyżej 2 m2 aluminiowe (O11)
	m2
	8 * 3,15 * 2,60 = 65,520
	
	

	
	
	Okna nieotwierane 
o powierzchni powyżej 2 m2 aluminiowe (O12)
	m2
	3,03 * 2,60 = 7,878
	
	

	Razem dział: CIECHANOWIEC - BRANŻA BUDOWLANA	

	[bookmark: Podsumowanie_kosztorysu]Kosztorys netto	

	VAT 23%	

	Kosztorys brutto	
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Ślusarka zewnętrzna aluminiowa
Ślusarka okienna i drzwiowa aluminiowa lakierowana na kolor grafitowy, w części ściany stanowiącej oddzielenie przeciwpożarowe ramy i szklenie wykonane w klasie EI 60. 
Przeszklenia zewnętrzne – szyby zespolone 3-szybowe; o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej – klasa bezpieczeństwa na stłuczenie: 1(B)1 wg PN-EN 12600, klasa odporności na włamanie: P2A-P4A wg PN-EN 356; o zwiększonym stopniu redukcji promieniowania UV przez szybę; o przepuszczalności światła 50-65%; o ograniczonej przepuszczalności energii – poniżej 40%; z warstwą antyrefleksyjną

Stolarkę i ślusarkę należy montować do elementów murowych i żelbetowych za pomocą kotew i uchwytów montażowych stalowych ocynkowanych o parametrach określonych przez producenta wybranego systemu okiennego. Elementy okienne i drzwiowe należy ustawiać na elementach konstrukcyjnych za pomocą profili podkładowych o zwiększonych parametrach termoizolacyjnych (tzw. ciepły montaż).
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Przed zamówieniem stolarki i ślusarki u producenta należy sprawdzić wymiary otworów w obiekcie i w przypadku rozbieżności z wartościami określonymi w projekcie, odpowiednio je skorygować.
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