Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji
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	[bookmark: Kosztorys_inwestorski]Lp.
	Podstawa
	Opis
	j.m.
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

	PRZEDMIAR:

	1
	
	CIECHANOWIEC - BRANŻA BUDOWLANA
	

	1.11
	
	Stolarka aluminiowa
	



	Lp.
	Podstawa
	Opis
	j.m.
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

	140a d.1.11
	KNNR 7
0503-03
	Okna nieotwierane o powierzchni powyżej 2 m2 aluminiowe (O1)
	m2
	3 * 1,1 * 2,55 =
8,415
	
	

	
	
	Okna nieotwierane o powierzchni powyżej 2 m2 aluminiowe (O2)
	m2
	8 * 1,3 * 2,55 =
26,520
	
	

	
	
	Okna nieotwierane o powierzchni powyżej 2 m2 aluminiowe (O6)
	m2
	2 * 1,1 * 2,55 =
5,610
	
	

	
	
	Okna nieotwierane o powierzchni powyżej 2 m2 aluminiowe (O8)
	m2
	16 * 1,3 * 2,6 =
54,080
	
	

	
	
	Okna nieotwierane o powierzchni powyżej 2 m2 aluminiowe (O10)
	m2
	1,4 * 2,6 =
3,640
	
	

	
	
	Okna nieotwierane o powierzchni powyżej 2 m2 aluminiowe (O13)
	m2
	1,4 * (3,0+3,25) * 0,5 = 4,375
	
	

	140b d.1.11
	KNNR 7
0503-05
	Okna otwierane o powierzchni do 2 m2 aluminiowe (03, O4)
	m2
	(7 + 3) * 1,3 * 2,55 = 33,150
	
	

	
	
	Okna otwierane o powierzchni do 2 m2 aluminiowe (07)
	m2
	1,1 * 2,6 = 
2,860
	
	

	
	
	Okna otwierane o powierzchni do 2 m2 aluminiowe (09)
	m2
	2 * 1,3 * 2,6 = 
6,760
	
	

	141 d.1.11
	KNNR 7
0503-07
	Witryny aluminiowe przeciwpożarowe EI60 (D12, D16)
D12 - wymiary 0,75m x 2,60m; 
D16 - wymiary 1,60m x 2,60m; 
	m2
	1,6 * 2,6 + 0,75 * 2,6 
= 6,110
	
	

	
	
	Witryny aluminiowe - (Dw11)
Dw11 – wymiary 0,75m x 2,60m
	m2
	0,75*2,60 
= 1,950
	
	

	142 d.1.11
	--
	Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe EI60, kolor ramy RAL7016, przeszklone. Wymiary w świetle przejścia:  1260 x 2470 mm
D2 - wymiary ramy 1,40m x 2,55m; 
D3 - wymiary ramy 1,40m x 2,55m
	kpl.
	2,000
	
	

	143 d.1.11
	--
	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe EI30, kolor ramy RAL7016, przeszklone. Wymiary w świetle przejścia:  1260 x 2520 mm
Dw10 - wymiary ramy 1,40m x 2,60m; 
Dw14 - wymiary ramy 1,40m x 2,60m
	kpl.
	2,000
	
	

	[bookmark: Pozycja:Drzwi_wewnętrzne_jednoskrzydłowe]144 d.1.11
	--
	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe EI30, kolor ramy RAL7016, przeszklone. Wymiary w świetle przejścia:  1100 x 2520 mm (Dw12)
Dw12 - wymiary ramy 1,25m x 2,60m
	kpl.
	1,000
	
	

	
	
	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe EI30, kolor ramy RAL7016, przeszklone. Wymiary w świetle przejścia:  1000 x 2520 mm (Dw16)
Dw16 - wymiary ramy 1,15m x 2,60m
	kpl.
	1,000
	
	

	[bookmark: Pozycja:Drzwi_zewnętrzne_dwuskrzydłowe,k]145 d.1.11
	--
	Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe, kolor ramy RAL7016, przeszklone.  Wymiary w świetle przejścia:  2 x 1100 x 2520 mm
D1 - wymiary ramy 2,34m x 2,60m
	kpl.
	1,000
	
	

	[bookmark: Pozycja:Drzwi_zewnętrzne_jednoskrzydłowe]146 d.1.11
	--
	Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe, kolor ramy RAL7016, przeszklone. Wymiary w świetle przejścia: 900 x 2000 mm (D4)
D4 - wymiary ramy 1,02m x 2,07m
	kpl.
	1,000
	
	

	
	
	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, kolor ramy RAL7016, przeszklone. Wymiary w świetle przejścia:1100 x 2520 mm (Dw11)
Dw11 - wymiary ramy 1,25m x 2,60m
	kpl.
	1,000
	
	

	[bookmark: Pozycja:Drzwi_wewnętrzne_dwuskrzydłowe,k]147 d.1.11
	--
	Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe, kolor ramy RAL7016, przeszklone. Wymiary w świetle przejścia:  2 x 960 x 2520 mm
Dw15 - wymiary ramy 2,06m x 2,60m
	kpl.
	1,000
	
	

	Razem dział: Stolarka aluminiowa	

	Razem dział: CIECHANOWIEC - BRANŻA BUDOWLANA	

	[bookmark: Podsumowanie_kosztorysu]Kosztorys netto	

	VAT 23%	

	Kosztorys brutto	
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Ślusarka zewnętrzna aluminiowa
Ślusarka okienna i drzwiowa aluminiowa lakierowana na kolor grafitowy, w części ściany stanowiącej oddzielenie przeciwpożarowe ramy i szklenie wykonane w klasie EI 60. 
Przeszklenia zewnętrzne – szyby zespolone 3-szybowe; o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej – klasa bezpieczeństwa na stłuczenie: 1(B)1 wg PN-EN 12600, klasa odporności na włamanie: P2A-P4A wg PN-EN 356; o zwiększonym stopniu redukcji promieniowania UV przez szybę; o przepuszczalności światła 50-65%; o ograniczonej przepuszczalności energii – poniżej 40%; z warstwą antyrefleksyjną
Ślusarka wewnętrzna aluminiowa
Ślusarka drzwiowa wewnętrzna – drzwi klatek schodowych o konstrukcji jednoramowej  aluminiowej w kolorze grafitowym z pełnym przeszkleniem o klasie odporności ogniowej EI30. Ślusarka okienna klatki schodowej aluminiowa lakierowana na kolor grafitowy, ramy i szklenie wykonane w klasie EI 60.
Stolarkę i ślusarkę należy montować do elementów murowych i żelbetowych za pomocą kotew i uchwytów montażowych stalowych ocynkowanych o parametrach określonych przez producenta wybranego systemu okiennego. Elementy okienne i drzwiowe należy ustawiać na elementach konstrukcyjnych za pomocą profili podkładowych o zwiększonych parametrach termoizolacyjnych (tzw. ciepły montaż).

[bookmark: _GoBack]Przed zamówieniem stolarki i ślusarki u producenta należy sprawdzić wymiary otworów w obiekcie i w przypadku rozbieżności z wartościami określonymi w projekcie, odpowiednio je skorygować.
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