**Załącznik nr 7 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest: zakup sceny mobilnej o parametrach:
* Wymiary sceny rozłożonej: długość/szerokość/wysokość: 8 m / 6 m / 5m;
* Maksymalne wymiary transportowe (sceny złożonej): długość /szerokość/ wysokość: 9,6 m / 2,5 m / 3,8 m;
* powierzchnia sceny po rozłożeniu 48 m2;
* wysokość od podłoża do poziomu sceny: 1 – 1,3 m;
* rama przyczepy wykonana z profili stalowych, zabudowana na bazie dwuosiowej przyczepy musi posiadać możliwość doczepienia jej do pojazdu samochodowego o uciągu minimum 2500 kg, stabilizowana i poziomowana za pomocą ośmiu podpór; podwozie galwanizowane;
* maksymalna masa przyczepy (maksymalna masa całkowita): 2 500 kg;
* Podest sceniczny składający się z 3 części aluminiowych, w tym jedna bezpośrednio na stałe mocowana do ramy oraz dwie ruchome rozkładane burty, części ruchome są opuszczane i podnoszone za pomocą wciągników linowych.
* Podest sceny (podłoga) wykonany z materiałów antypoślizgowych, wodoodpornych i atestowanych do tego typu użytkowania w kolorze czarnym lub brązowym o grubości minimum 12 mm.
* Dach o kształcie profilowym łukowym wykonany z 3 części, jednej stałej i dwóch ruchomych, zbudowanych na bazie kratownic aluminiowych, wysuwanych za pomocą poprzecznych poziomych elementów wysuwnych.
* Dach podparty na czterech słupach i z kratownic aluminiowych typ quadro (tj. o kwadratowym przekroju poprzecznym) o minimalnym rozstawie zewnętrznym głównych rur wzdłużnych 250 x 250 mm i grubości ścianki tych rur minimum 2 mm.
* Scena wyposażona w elektryczno-hydrauliczny system podnoszenia dachu.
* Dopuszczalne obciążenia sceny: min. 50 kg - obciążenie słupów,

min 300 kg - równomiernie rozłożone na każdy łuk - łącznie min. 1200 kg,

min. 350 kg/m2 - obciążenie równomiernie rozłożonego na podest estrady.

* Tył sceny oraz ściany boczne zakryte czarną siatką typu 150 FR/UV kotarową przepuszczającą powietrze.
* Maskownica sceny wykonana z plandeki PCV. Kolor czarny.
* Pokrycie dachu z materiału plandekowego PCV w kolorze czarnym, o minimalnej gramaturze 650 g/m2, posiadającą atest na trudno zapalność.
* Schody o szerokości 1 metra o stałej wysokości z poręczami do wyjścia na scenę - 2 sztuki.
* Rampa dla osób niepełnosprawnych z poręczami po obu stronach, z podłogą wykonaną z materiałów antypoślizgowych, wodoodpornych i atestowanych do tego typu użytkowania w kolorze czarnym lub brązowym; Rampa wykonana z aluminium;
* PA Wings (siatka na tył i boki, plandeka PCV na górę) konstrukcja daszków bocznych z możliwością ustawienia ich jako skrzydła dźwiękowe (2w1).
* przedłużenie siatek bocznych do przedniego słupa (1/3) - 2 szt.
* Barierki o wysokości minimum 1 metra zabezpieczające boki i tył estrady, spełniające wymogi przepisów budowlanych.
* Przyczepa musi być wyposażona w hamulec najazdowy.
* Przyczepa z zabudowaną sceną mobilną musi posiadać możliwość zamknięcia we swoim wnętrzu wszystkich standardowych komponentów (z wyjątkiem dodatkowych akcesoriów typu podesty sceniczne, rampa, daszki boczne, namioty itp), a także transportu bez konieczności stosowania w tym zakresie dodatkowego pojazdu.
* Przyczepa wyposażona w pokrycie z materiału plandekowego PCV w kolorze czarnym, (na przód i tył przyczepy) do całkowitego zamknięcia sceny po złożeniu, o minimalnej gramaturze 650 g/m2, posiadające atest na trudno zapalność.
* Sposób konstrukcji i wykonania sceny musi umożliwiać szybkie i łatwe rozstawienie (montaż) całości przedmiotu zamówienia tj.: przeprowadzany maksymalnie przez 2 osoby w czasie nie dłuższym niż 60 minut, ręcznie i przy użyciu podstawowych narzędzi tj.: bez użycia rusztowań, dźwigów, i innego sprzętu podobnego rodzaju.
* Przyczepa ze sceną mobilną powinna spełniać wymogi określone przepisami ruchu drogowego i posiadać dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu. Scena musi posiadać atest lub świadectwo potwierdzające parametry wytrzymałościowe konstrukcji.
* w komplecie ze sceną 12 sztuk podestów scenicznych o wymiarach 1 x 2 m, z płytą wodoszczelną i warstwą antypoślizgową w kolorze czarnym lub ciemno brązowym; każdy podest wyposażony w cztery nogi teleskopowe (regulacja od 0,4 do 0,6 m- 16 szt., regulacja od 0,6 do 1,0 m-16 szt. regulacja od 0,8 do 1,4 m- 16 szt. ); w zestawie łączniki do połączenia podestów i nóg;
* w komplecie ze sceną namiot ekspresowy dla akustyka, szt. 2 o wymiarach po rozłożeniu 3x3 m; Namiot na stelażu aluminiowym anodowanym; profile o przekroju kwadratowym i prostokątnym o grubości ścian 2 mm; Poszycie namiotu ekspresowego (dach) wykonane z tkaniny poliestrowej o gramaturze 230 g w kolorze czarnym, w zestawie namiotu 4 ściany zapinane na rzepy na całej długości łączenia, pokrowiec na namiot oraz komplet śledzi do mocowania namiotu;
* Produkt musi zawierać: instrukcję obsługi w języku polskim, skrzynkę narzędziową wraz zestawem narzędzi, klucze do kół, koło zapasowe, gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy, Europejskie Świadectwo Homologacji dla przyczepy ze specjalistyczną sceną mobilną - rok produkcji 2021.
* Produkt musi posiadać wymagane polskim i europejskim prawem atesty i certyfikaty.
* Gwarancja jakości dla przedmiotu zamówienia powinna być zgodna z gwarancją producenta, jednak nie może być krótsza niż 24 miesiące.
* Dostawa na miejsce wskazane przez zamawiającego na koszt wykonawcy.
* Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia z obsługi sceny trwającego min. 4 godziny w siedzibie zamawiającego.