**Ogrodniczy ciągnik   
1-osiowy BMB PLOWMATE   
z kultywatorem**

* **producent: B.M.B. Tractor (British Motor Boat Manufacturing Co. LTD), Londyn, Anglia**
* **rok budowy: 1948**
* **nominalna moc silnika: 5 KM (3,7 kW) przy 2 200 obr./min**
* **silnik J.A.P 5: gaźnikowy, benzynowy, 4-suwowy, 1-cylindrowy, chłodzony powietrzem**
* **liczba biegów: 1+1**
* **pojemność silnika: 412 cm3**
* **masa własna ciągnika: ok. 650 kg; masa własna kultywatora: ok. 40 kg**
* **przeznaczenie: prace ogrodnicze**